莘县金质纸制品有限公司生产设备升级改造项目（一期）
竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2026年7月9日，莘县金质纸制品有限公司组织召开莘县金质纸制品有限公司生产设备升级改造项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县金质纸制品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。
验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
莘县金质纸制品有限公司位于聊城鲁西经济开发区小康街东首，拟投资5100万元，其中环保投资40万元，在原有厂区内建设生产设备升级改造项目，不新增占地面积。
[bookmark: _GoBack]厂区原有项目《年产1.2亿平方米包装材料项目》于2014年12月10日取得原聊城市环境保护局批复（莘环报告表〔2014〕51号），项目进行了分期建设，于2015年1月8日完成一期（年产0.8亿平方米包装材料）自主验收，二期不再建设。
本项目拟在原有生产车间内进行改扩建，项目分两期建设，淘汰陈旧水墨印刷机（GSK2902000）3台、陈旧瓦楞纸板生产线1套，一期投资2900万元，新上全自动水墨印刷机3台及相关配套设备、高速瓦楞纸板生产线1套；二期投资2200万元，新上全自动水墨印刷机1台及相关配套设备。主要原料为原纸、水墨等，生产工艺流程不变，瓦楞纸板生产线工艺流程：原纸-上料-开卷-成楞-粘合-烘压-分切-瓦楞纸板；瓦楞纸箱生产线工艺流程：瓦楞纸板-印刷-开槽-模切-钉箱/粘箱-打包-瓦楞纸箱-包装入库。项目改扩建完成后设计产能为年产1.2亿平方米包装材料。
由于企业自身规划及资金问题，项目实际投资2600万元，其中环保投资26万元，新上全自动水墨印刷机2台及相关配套设备、高速瓦楞纸板生产线1套，同时配套建设相关环保设施，生产规模可达年产0.6亿平方米包装材料。因此，本项目分期验收，本次验收为一期。
（二）环保审批情况
本项目为改扩建项目。2026年1月莘县金质纸制品有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司编制了《莘县金质纸制品有限公司生产设备升级改造项目环境影响报告表》，2026年2月9日聊城市生态环境局莘县分局以莘环报告表〔2026〕7号对其进行了审批。
2026年06月10日莘县金质纸制品有限公司变更排污许可证，证书编号：91371522083990483Y001P。
2026年6月莘县金质纸制品有限公司开展本项目的环保自主验收工作，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2026年07月01日-02日对本项目进行了检测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。
（三）投资情况
项目一期总投资2600万元，其中环保投资26万元，占总投资1％。
（四）验收范围
项目一期验收的范围为年产0.6亿平方米包装材料的生产设备及其配套环保设施。
二、工程变更情况
通过现场调查，对照环评报告及批复意见，新上全自动水墨印刷机2台及相关配套设备、高速瓦楞纸板生产线1套，同时配套建设相关环保设施，生产规模可达年产0.6亿平方米包装材料。因此，本项目分期验收，本次验收为一期。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目性质、规模、地点、生产工艺以及环境保护措施均不涉及重大变动。
3、 环境保护设施落实情况
（一）废水污染源及其治理措施
本项目不新增劳动人员，无生活污水。搅拌罐清洗用水回用于淀粉胶配置，最终同淀粉胶配置用水在烘压工序全部以蒸汽形式蒸发损耗；印刷机清洗废水回用于水墨配置，同水性油墨运用于生产上，不外排。因此，本项目无生产废水外排。
（二）废气污染源及其治理措施
本项目废气主要为模切、开槽粉尘、印刷废气、淀粉胶投料工序废气，在生产车间内无组织排放。


（三）噪声
本项目噪声主要为机械设备产生的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制措施，降低对外环境的影响。 
（四）固体废物
本项目生产过程中产生的固废一般固废主要有废纸板/卷、废塑料薄膜、一般包装废物、废边角料、废印版，收集后委托有主体资格和技术能力的单位进行资源利用或处置；危险废物主要有废片碱包装袋、废水性油墨桶、含油墨废抹布及手套、废润滑油、废空压机油、废油桶，产生后暂存于危废间，委托有资质单位进行处置；生活垃圾委托当地的环卫部门进行处理。
    四、验收监测结果
（一）环保设施运行检测结果
根据《莘县金质纸制品有限公司生产设备升级改造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：
1. 废水
同上文三、（一）。
2. 废气
验收监测期间，厂界无组织颗粒物小时浓度最高为0.308mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值；无组织VOCs小时浓度最高为1.75mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。
3. 噪声
验收监测期间，北厂界昼间噪声最大值为66dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值。
4. 固体废物
同上文三、（四）。
（二）环境管理调查
莘县金质纸制品有限公司制定了《莘县金质纸制品有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。
五、专家意见
1、按规范要求进一步完善验收报告编制内容，完善附图附件。
2、一般固废管理严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）要求；危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《聊城市危险废物污染环境防治条例》等要求。
3、落实自行监测计划，定期开展废气、噪声自行监测。
六、验收结论
验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按照环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。
鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。
七、验收人员信息见附件
 
 
莘县金质纸制品有限公司
                                2026年7月9日
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